Пример заполнения таблицы 3

Таблица 3 – Объёмные показатели грузовых поездов и поездных локомотивов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Формула расчёта | Ед. изм. | Величина показателя | Проверка по формуле | Относительная величина динамики |
| ноябрь базисного года | ноябрь отчётного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тонно-км эксплуатационные  |   | тыс.т-км |  |  |  |  |
|  | брутто |   |  | 25350000 | 28765000 |  | 1,135 |
|  | нетто |   |  | 13095000 | 15342000 |  | 1,172 |
|  | тары |   |  | 12255000,00 | 13423000 |  | 1,095 |
| 2 | Локомотиво-км поездных грузовых локомотивов, в том числе: |   | тыс.лок-км |  |  |  |  |
|  | ***а) линейного пробега:*** |  |  | ***10427*** | ***10363*** |  | ***0,994*** |
|  | во главе поездов |   |   | 9140 | 9060 |  | 0,991 |
|  | вторым локомотивом по системе многих единиц |   |   | 126 | 117 |  | 0,929 |
|  | в двойной тяге |   |   | 146 | 158 |  | 1,082 |
|  | в одиночном следовании |   |   | 768 | 775 |  | 1,009 |
|  | в подталкивании |   |   | 247 | 253 |  | 1,024 |
|  | ***б) условного пробега:*** |  | ***240*** | ***257*** |  | ***1,071*** |
|  | маневрового |   |   | 39 | 49 |  | 1,256 |
|  | прочего условного |   |   | 201 | 208 |  | 1,035 |
|  | ***в) общего пробега***  |  | ***10667*** | ***10620*** |  | ***0,996*** |
|  | ***г) вспомогательного пробега:*** |  |  |  |  |  |  |
|  | линейного   |   | 1287 | 1303 |  | 1,012 |
|  | условного  |   | 240 | 257 |  | 1,071 |
|  | общего вспомогательного |   | 1527 | 1560 |  | 1,022 |
| 3 | Поездо-км |   | тыс.поездо-км | 9140 | 9060 |  | 0,991 |

Продолжение таблицы 5.1 – Объёмные показатели грузовых поездов и поездных локомотивов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Эксплуатируемый парк локомотивов в среднем в сутки |   | лок. | 586,6 | 592,2 |  | 1,010 |
| 5 | Локомотиво-сутки поездных локомотивов - всего, в том числе: |   | лок-сутки | 17596,8 | 17767,2 |  | 1,010 |
|   | а) на перегонах |   |  | 8413,2 | 8548,8 |  | 1,016 |
|   | б)на промежуточных станциях |   |   | 1766,7 | 1770,3 |  | 1,002 |
|   | в) на станциях смены локомотивных бригад |   |   | 909,0 | 921,0 |  | 1,013 |
|   | г) на станциях оборотного депо |   |   | 2669,4 | 2550,6 |  | 0,955 |
|   | д) в оборотных депо |   |   | 1449,0 | 1439,1 |  | 0,993 |
|   | е) на станциях основного депо |   |   | 1363,5 | 1376,4 |  | 1,009 |
|   | ж) в основном депо |   |   | 1026,0 | 1161,0 |  | 1,132 |
| 6 | Поездо-часы (локомотиво-часы во главе поезда)  |   |  |  |  |  |
|   | а) на перегоне  |   | 174888 | 179496 |  | 1,026 |
|   | б) на промежуточных станциях  |   | 34200 | 34560 |  | 1,011 |